**Návod k použití (CZ)**

**Bezpečnostní pokyny:**

Přečtete si, prosím, důkladně následující informace.

Během nastavení - vzhledem ke styku pohyblivých a fixních komponentů - držte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Elektricky nastavitelná lůžka nejsou hračky pro děti. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti těchto lůžek.

Čistění a údržba by neměla být prováděna dětmi bez dozoru.

Motor může být použit pouze v suchém prostředí.

Přenosový systém umožňuje maximálně 5 cyklů za minutu.

Nepoužívejte motor bez přestávky po dobu delší než 2 minuty. V opačném případě může dojít k poškození, za které výrobce nenese žádnou zodpovědnost.

Vlastník nebo uživatel přebírá veškerou zodpovědnost za výrobek v případě nesprávného použití či nesprávného provedení oprav motoru.

Opravy by měly být prováděny jen autorizovanou osobou.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo osoba mající podobnou kvalifikaci, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.

Výrobce není odpovědný za škody způsobené nedodržením pokynů v tomto návodu.

Použité baterie je třeba řádně zlikvidovat.

**Uvedení do provozu:**

* Je plán Vaší postele správný (bez latěk ve spodní části lože)?
* Ujistěte se, že motor je pevně připevněn k rámu postele.
* Ujistěte se, že je vzdálenost mezi motorem a rámem postele stejná na všech místech.
* Zkontrolujte, zda technické specifikace odpovídají těm ve Vaší domácnosti (napájení).
* Kabely musí být vedeny tak, aby se předešlo jejich poškození. Pokud je některý z kabelů poškozen, odpojte ho okamžitě ze sítě.
* Motorový rošt je určen pouze ke změně polohy s ležící osobou. Prosím, neseďte ani nestůjte na koncích postele.

**Návod k montáži:**

V případě, že motor není ve správné poloze pro instalaci, připojte zástrčku do zásuvky a zmáčkněte tlačítka 2 a 6 na ovladači. Motory se posunou do polohy pro instalaci.

Z bezpečnostních důvodů vytáhněte zástrčku opět ze zásuvky. Pro snadnou instalaci, umístěte rám postele vzhůru nohama tak, aby ocelové trubky směřovaly směrem vzhůru. Nyní pevně stiskněte motor v místech výstupků ve tvaru nehtů do té doby, než trubky zapadnou do mezery ve tvaru písmene "U".

Ujistěte se, že symbol opěradla na zadní straně motoru směřuje k čelní části rámu postele. U T1 se otvory v horní části motoru uzavírají nad trubkami prostřednictvím posuvných krytů, které se střetávají ve středu štěrbiny.

Po dokončení instalace zkontrolujte, je-li kabel správně připojen k ovládači a není napnutý (viz obrázek). Nyní položte rošt na rám nebo nohy postele a připojte k zásuvce, aby mohlo dojít k dobití vnitřního zásobníku elektrické energie.

Poté vložte baterii.

**Nouzové spouštění:**

Abyste mohli v případě výpadku elektrického proudu vrátit rošt do vodorovné polohy, disponuje postel speciálním zařízením připojeným k alkalické 9V baterii, která se automaticky aktivuje při stisknutí tlačítek 2 a 6 na ovládači. Rychlost snižování je tím zmenšena. Přestože baterie může vydržet několik krizových snižování, doporučujeme ji, vzhledem k jejímu možnému poškození, vyměnit po každém sklápění, nebo po uplynutí maximální doby tří let.

**Ruční ovladač NW (funkce):**

1 - Hlava nahoru

2 - Hlava dolu

3 - Nohy nahoru

4 - Nohy dolu

5 - Hlava i nohy nahoru

6 - Hlava i nohy dolu

**Technické údaje:**

Napájení 100 až 240 V AC 50/60 Hz.

Motor pracuje se stejnosměrným napětím 24 V DC.

Maximální doba připojení 15% s nepřetržitým provozem je 2 minuty.

Pracovní napětí dálkového ovladače je 24 V DC.

Požadovaný výkon v závislosti na zatížení a modelech: 30-300 W.